패드일체형 소화수조 기술 적용 신청서
접수번호	접수일	처리일	처리기간
신청인	수조 종류	INNOSMC [ ] PosMAC [ ]
신청사		대표자
주 소
담당자		직위/직급
연락처		이메일
적용 설계 범위
- 작성 요령 - 1) Project명 : 0000 신축공사 2) Project 기간 : 2021. . . ~ 3) 현장주소 / 수조 설치 장소 : 경기 광주시 … / 옥탑층 4) 사용신청 규격 : No.8 – 4x5x2.5H – 50톤(수원 40톤) “운영시스템 2항의 표준설계 규격 참조”
2021년 월 일
신청인	(서명 또는 인)
재단법인 한국지진안전기술원 귀하
첨부서류	1. 사업자등록증 1부 2. 프로젝트 캐드파일- 수조설치 층 평면도 ※ 일체형 패드 높이 600 mm 및 천장 높이 1000 mm 확인할 것
표준설계 사용신청 • 표준설계 사용신청 시 (재)한국지진안전기술원 kies-p@daum.net으로 신청서 접수 선행 • 수조 표준설계의 사용신청서는 본원 홈페이지에서 다운로드 가능하며, 소방설계업자가 사용신청 서식에 따라 작성한 후 메일 접수 • 신청 등록된 수조 표준설계는 본원에서 검토승인 후 (사)한국소방산업협동조합-sFTank공동브랜드에서 설계 지원합니다. • 표준설계를 지원하는 소화수조는 (재)한국지진안전기술원에서 내진설계 기술인증을 받은 제품이며, 패드일체형 외부보강 수조인 PosMAC탱크 (높이 3.5m~4m)와 INNOSMC탱크 (높이 3m 이하)가 있습니다. • 표준설계 규격이 아닌 소화수조의 내진설계 요청은 (사)한국소방산업협동조합으로 문의하시기 바랍니다. (sFTank 문의 : T.070-7842-5793 or ireh83@naver.com )
처리절차
	신청서 작성	□	접수‧승인	□	표준설계도서 발급	□	표준설계도서 납품
	신청인			한국지진안전기술원			한국소방산업협동조합			한국지진안전기술원
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]